**Talande väckaruret StigUpp**

**Bruksanvisning (14.1.2021)**

**Funktionsknappar**

1. På väckarurets översida sitter en avlång svart tangent. Den har tre funktioner, AV/PÅ, ställ tid och Snooze, dvs repetitionsväckning.

*Längst ned på urets framsida sitter fyra knappar i rad varav den längs till höger är något infälld.*

1. Knappen längs till vänster, märkt A, har fler funktioner, Alarm av, Ställ alarm timmar, ställ alarm minuter samt kontroll av inställd larmtid.
2. Den andra knappen i raden från vänster, märkt B, har fler funktioner, Alarm på (även av) och bläddra tid uppåt.
3. Den tredje knappen från vänster, märkt C, har fler funktioner, välja ringsignal (3 olika) samt bläddra tid nedåt.
4. Den fjärde knappen längs till höger, något infälld, är reset, nollställning. När den trycks in nollställs alla inställningar och dessa måste göras på nytt. Den fungerar även för omkopplare till vibrator Skakis (51109) som finns som tillbehör eller komplett kit väckarur/vibrator (51150).

**Starta uret**

Sätt i batterierna. Uret startar automatiskt och visar 12.00. Om uret inte startar så hall ner den avlånga svarta knappen på ovansidan i ca 3 sek. OBS. När du tar ut batterier för att byta nollställs minnet och ny inställning behövs.

**Stänga av och sätta på väckaruret**

Stänga av, håll in den svarta avlånga knappen på klockans ovansida i ca 5 sek efter det att uret sagt ”Ställ timme”. Därefter stängs uret av och siffrorna i displayen försvinner. Först sen slocknar de digitala siffrorna i displayen. För att starta gör tvärt om. Håll ned den svarta avlånga knappen i ca 4 sekunder. Uret läser upp den inställda tiden.

**Volym**

 På urets baksida på höger sida finns en ställknapp. Det finns två olika lägen, låg (nedåt) och hög (uppåt).

**Uppläsning av tid**

Tryck kort på den avlånga svarta knappen på klockans ovansida.StigUpp3 anger tiden analogt, t.ex. ”Fem minuter i halv tre på eftermiddagen”.

**Inställning tid**

* Tryck ned den avlånga knappen (1) på ovansidan i ca 3 sekunder. Uret sager ”Ställ timme”. Du bläddrar tiden uppåt med knapp 2 till vänster (3 alt B) och nedåt med knapp tre från vänster (4 alt C).
* Tryck snabbt ned den avlånga knappen (1) igen på ovansidan. Uret säger ”Ställ minuter”.
* För att låsa inställd tid tryck ned den avlånga knappen eller vänta i några sekunder så indikerar uret med en tydlig signal.

**Inställning av larm**

* Tryck in den första knappen nederst till vänster (2 alt A) tills uret säger ”Ställ alarm timme”. Du bläddrar tiden uppåt med knapp 2 till vänster (3 alt B) och nedåt med knapp tre från vänster (4 alt C).
* När timme är inställd så trycker du kort på första knappen nederst till vänster (2 alt A) tills uret säger ”Ställ alarm minuter” och upprepar samma procedur som med inställning av timme.
* För att låsa inställd tid tryck snabbt ned första knappen nederst till vänster (2 alt A) eller vänta i några sekunder så indikerar uret med en tydlig signal att ställd tid är sparad.

**Välja ringsignal (alt vibrator)**

* Du har tre ringsignaler att välja mellan. Tryck in den tredje knappen knappen nederst till vänster (3 alt C) och bläddra. Har du vibrator Skakis (51109) ska uret först kalibreras genom att ansluta vibratorn och trycka reset/nollställ. Ställ tiden igen och välj väckning via vibrator genom proceduren nämn ovan. Tar du bort vibratorn ska uret kalibreras igen.

**Aktivering av alarm**

* Tryck på den andra knappen nederst till vänster (3 alt B). Uret säger ”Alarm på” och en klocksymbol visas i displayen.

**Stäng av alarm eller snooza**

* Larmet ljuder i 1 minut. Du kan välja vilken ringsignal du vill ha alternativt vibrator (läs längre ned)
* För att snooza, repetitionsväckning (10 minuter), tryck på den svarta avlånga knappen på väckarurets ovansida.
* För att stänga av larmet, tryck på andra knappen från vänster knappen (3 alt B). Uret säger ”Alarm av".
* Väckaruret upprepar samma alarmtid nästa dag om alarmet aktiverats (”Alarm på”).

**Underhåll**

StigUpp drivs av 2 st R6 batterier (AA) och vibratorn Skakis drivs av 2 st batterier (AAA). Det går även att använda laddningsbara batterier. Förbrukade batterier lämnas på kommunens återvinningsstation. Livslängden beror på hur ofta man aktiverar talfunktionen och använder vibratorn. Väckaruret rengörs med en lätt fuktad trasa.

**Vibratorn ”Skakis”(tillbehör art nr 51109 eller i paket 51150)**

Denna batteridrivna larmvibrator finns som separat eller bipackat tillbehör. Ansluts med 3,5 mm teleplug till samtliga StigUpp

**Garanti och godkännande**

Garanti ett (1) år för fabrikationsfel om inte annat avtalats. Garantin omfattar inte batteribyte. Uret 51130 är CE-märkt och klassad som medicinskteknisk utrustning klass 1.

**Försäljning:**

AVIRIS / Synskadades förbund rf

Besöksadress: Postadress:

Maruddsvägen 74 PL 31

00930 HELSINGFORS 00030 IIRIS

Tel. (09) 3960 4700 Internet: www.aviris.fi

E-post: info@aviris.fi